M8

 

产品特性：

智能感应技术，话筒离开人手静止后3秒内自动静音，5分钟后自动节能进入待机状态，15分钟后自动关机并且彻底切断电源
技术参数
载波频率: (窄频)
UHF640-648MHz
UHF648.25-656.25MHz
UHF656.5-664.75MHz
UHF665-673MHz
UHF673.25-681.25MHz
UHF681.5-689.75MHz
调制方式: FM
频带宽度: 50MHz
频    道: 50 channels (窄频)
频率稳性: ±0.005%
动态范围: >105dB
最大调制度: ±68KHz
谐波失真: ≤0.5%
频率响应: 50Hz-18KHz(±3dB)
假象干扰比: 80dB
信噪比: >105 dB
最大有效距离: 250m
工作温度: -10℃—+40℃
电源：DC 15V/ 800mA
消耗功率：3W
接收灵敏度：12dBμV (80dB S/N )
音频输出，混合输出: 0～200mV,
平衡输出: 0～400mV
发射功率: 最大:30mW; 最低:3mW
电池: 3V(1.5V AA×2)
连续使用时间: High: >10小时   Low: >15小时
适用场所：KTV娱乐场所，教室，会议室