LD-83



产品参数：

• 背型极式电容传声器

• 指向特性：超指向

• 频率响应：30-20000Hz

• 灵敏度：-36dB±2dB(0dB=1V/Pa1KHz)

• 信噪比：76dB(1KHz at 1Pa)

• 有效距离15米

• 最大拾音距离30米

• 供幻电像电48源V

• 尺Ф2寸2\*：530mm